(2012. 1. 1 상시부터 적용)

국가기술자격 실기시험문제(예시)

자격종목	정보기기운용기능사	과제명	광대역네트워크

비번호

※ 시험시간 : 표준시간 : 1시간 30분, 연장시간 : 없음

※ 공개된 문제는 예시문제이며, 도면 및 요구사항은 변경될 수 있사오니 참고하시기 바랍     니다.

1. 요구사항

○ 광대역 네트워크를 구성한후 최종과제를 CD에 저장하여 제출하시오.

2. 작업내용

가. 서브넷팅

(서브넷팅시 Zerobit Subnet과 Broadcast Subnet를 사용가능)

○ 172.16.0.0/16 네트워크를 서브넷당 가용한 호스트가 2046개가 되는 서브넷으로

서브넷팅 하여 첫 번째 서븐넷은 VLAN 10, 두 번째 서브넷은 VLAN 20, 세 번째

서브넷은 VLAN 30에 할당하시오.

○ 각 서브넷의 가용한 첫 번째 IP는 각 서브넷의 PC에 할당하고 가용한 마지막 IP는

라우터에 할당하여 해당 서브넷의 게이트웨이로 활용하시오.

○ 스위치의 원격관리를 위하여 VLAN10 서브넷의 가용한 마지막에서 두 번째 IP를

스위치의 관리 IP로 할당하시오.

나. 스위치 설정 및 라우터 설정

○ 호스트 이름 설정

모든 네트워크 장비는 네트워크 구성도에 명시되어 있는 호스트 이름을 장비에 설정        ※ 반드시 대/소문자를 정확하게 구분하여 입력

○ 암호 설정

모든 네트워크 장비의 암호(console & vty & enable)는 "P@ssworD"로 설정하며 반드시      암호는 해독할 수 없도록 암호화하시오.

enable 암호는 MD5 알고리즘에 의해 암호화 되도록 하시오.

4 - 1

자격종목	정보기기운용기능사	과제명	광대역네트워크

○ VTY 터미널 제한

원격지에서 telnet 프로토콜을 통하여 라우터 및 스위치로 동시 접근할 수

있는 개수를 5개로 제한하시오.

○ 기타

모든 네트워크 장비는 잘못된 명령의 DNS쿼리 오류로 인하여 장비가 Hold되지 않도록       DNS쿼리를 하지 않도록 설정하시오.

○ AAA 설정

라우터는 AAA 기능을 활성화 하여 Console 및 VTY 접속시 로그인 아이디와 암호를 통하      여 접속할 수 있도록 하시오. 이때 로그인 아이디는 "manager" 암호는 "P@ssworD"를 사      용하며 MD5 알고리즘에 의해 암호화하시오.

다. VLAN

○ 스위치 VLAN Database

스위치에 vlan 10 (vlan 이름 : VLAN-10), vlan 20 (vlan 이름 : VLAN-20),

vlan 30 (vlan 이름 : VLAN-30)을 설정한다.

○ VLAN에 Port 할당

Fastethernet 0/1 -> vlan 10

Fastethernet 0/2 -> vlan 20

Fastethernet 0/3 -> vlan 30

위의 3개 포트는 Access Mode로 동작하도록 하며 각 포트에 할당된 VLAN이름을

코멘트처리 하시오.

라.라우터 InterVLAN

Fastethernet 0/0 인터페이스에 각 VLAN의 서브 인터페이스를 생성하시오.

이때, 인터페이스명은 vlan 번호와 일치하도록 하시오.

(예, Vlan 100의 서브인터페이스은 Fastethernet 0/0.100)

각 서브인터페이스에 VLAN이름을 코멘트처리 하시오.

○ Trunk 설정

스위치의 Fastethernet 0/24 포트는 라우터의 Fastethernet 0/0 인터페이스와                 Trunking을 통하여 모든 VLAN 데이터가 전송될 수 있도록 설정하시오.

4 - 2

자격종목	정보기기운용기능사	과제명	광대역네트워크

라. PING 테스트

PC0의 명령프롬프트 창에서 PC1으로 ping 테스트를 3회 수행하시오.

PC0의 명령프롬프트 창에서 PC2으로 ping 테스트를 3회 수행하시오.

PC1의 명령프롬프트 창에서 SWITCH으로 ping 테스트를 3회 수행하시오.

PC2의 명령프롬프트 창에서 SWITCH으로 ping 테스트를 3회 수행하시오.

4 - 3

3. 도 면

자격종목	정보기기운용기능사	과제명	광대역네트워크

4 - 4