23년 후반기 통신설비 기능장 합격 후기

1. 필기준비(96.6점으로 합격)

가. ‘대방전기통신학원’에서 발간한 필기책자로 1개월간 틈틈이 공부

나. 문제, 답을 외우는 방식이 아닌 해설을 보고 문제를 이해하는 수준으로 공부(그래야 유사문제가 나올 경우 풀이 가능)

* 내년부터 CBT로 전면 시행함에 따라 반드시 '나'번 방법으로 공부 필요

다. 어느 정도 이해가 되면 문제가 아닌 요약 본문내용도 같이 공부

라. 계산문제는 반드시 이해하고 가야 문제가 상이해도 풀이 가능

마. 시간 날 때마다 CBT 문제 풀이(출, 퇴근 시간 활용)

2. 실기 준비

가. 학원등록을 하지 않고 혼자 준비하기에는 많은 어려움 발생

* 특히 학원에서 알려주는 시험에 대한 노하우가 대박~~

나. 1과제

1) 실기시작하면서 하루 10분만이라도 투자해서 숙지

2) 이번 시험에서는 학원 실기책자에서 100% 출제(개꿀)

3) 학원 실기책자 기출 문제만 외워도 최소 14점 이상은 맞을 듯

다. 2과제

1) 본인의 실력이 어느 정도인지 어느 수준까지 가능한지 파악

2) 전혀 실력이 없다고 판단되면 학원에서 제시하는 맞춤식 방안 시행

3) 네트워크 설정이 가능한 인원은 될 수 있으면 1, 2, 3유형 숙지

4) 저의 경우는 전자였지만 추가로 점수를 더 받을 수 있는 부분들(스위치 설정, thtp 설정 등)을 추가로 연습

* 당일 날 가장 나오지 않았음 하는 2번 유형 중에서도 라우터2에 dhcp를 설정하라는 요구사항이 있었지만 꾸준히 연습해 왔던 터라 텔넷을 제외하고 모두 세팅

* 다행히 한번에 ping이 성공하여 3cd 데몬으로 로그파일을 보내는 여유까지 부려봄

* 여기서 실격포인터는 ping을 성공 여부기 때문에 시간 고려, 최소 종료 15분 전에는 reload하여 ping만이라도 성공하도록 해야 함.

* 24년도부터는 2과제 부분이 다소 변경된다는 소문이 있어 상기내용 적용이 제한 될듯하나 이 또한 학원에서 잘 해결 해 주실 거라 믿어 봄.

라. 3과제

1) 전공자가 아니라면 가장 어려워하는 과목이나, 처음 시작할 때를 제외하고 익숙해지면 어렵지 않은 과목

2) 따라서 가장 중요한 부분은 강사님들의 가르침을 잘 이해하고 무조건 따라서 반복 숙달이 최선의 답

3) 어느 정도 숙달이 되면 원장님과 강사님을 통해 디버깅하는 방법을 확인하여 안 될 경우 디버깅 가능한 수준까지 능력을 올린다면 금상첨화

마. UTP케이블 제작

1) 2과제 중 하나로 만만하게 보면 절대 안되는 분야

2) 특히 시험 당일은 긴장도 많이하고 손이 떨려 잘못 연결하는 경우가 많아 반복 숙달이 답입

3) 100개짜리 2통 정도는 제작해 봐야 함

* 그렇지 않으면 꼭 시험 당일 날 실격하는 사람들이 있음

바. 광케이블 융착

1) 가장 쉬운 분야라고는 하지만 이 또한 주의가 필요

2) 융착 연습도 많이 해야하지만 답안지 적는 부분도 연습 필요

* 답안지에 반드시 단위를 적어야하는데 안 적고 제출하여 실격하는 사례도 있음.

3) 가장 곤란한 경우가 융착기가 넘 융착을 잘하여 OTDR이 융착점을 찾지 못하는 경우가 많으니 잘 판단해서 조치

* 해결 방법은 학원에서 잘 배우시길~~~

3. 시험당일

가. 신분증은 반드시 지참(미 지참시 응시 불가)

나. 아무리 긴장하지 않는다고 하더라도 청심환 복용하는 것이 유리

다. 공구 등 본인 장비는 당일 별도 준비하는 것보다 지속 사용하던 장비를 그대로 준비하는 것이 유리

4. 시험응시

가. 시험장 마다 다르겠지만 전파진흥원 감독관에 의해 등번호 추첨 후 번호별로 지정 좌석에 앉아서 시험 응시

나. 1교시 : 1과제 시험 + UTP 케이블 제작

1) UTP 케이블 제작시 감독관 요구사항(A,/B타입, 길이 등)을 반듯이 청취

2) 급한 마음에 요구사항을 듣지 않거나 보호캡 등을 사용하지 않을 경우 감점 또는 실격처리 가능성 많음

다. 2~3교시

1) 이 또한 시험장마다 다를 수 있으며, 2과제와 3과제를 나누어 시험 응시

2) 2과제에 가면 본인이 제작한 케이블을 들고 가서 장비 세팅부터 프로 그래밍까지 해야해서 생각보다 시간이 부족함.

3) 시험의 난이도와 본인의 수준을 고려하여 시간 내 완성 필요

4) 2과제가 끝나고 나면 바로 광케이블 융착을 하는 경우가 있는데 앞서 언급 했듯이 단위 적는 것을 잊어버리지 않도록

5) 3과제는 반드시 회로도의 블랭크 부분을 먼저 채우고 종료 시간 고려, 답지에 먼저 작성

6) 회로도 구성에서 실격 포인터를 고려하여 일단 실격 포인터까지만 먼저 구성하여 결과 감독관에게 검토 받고

7) 시간이 남을 경우 나머지 포인터까지 작성하여 감독관 검토

5. 실기시험 응시간 느낀점 또는 유의할 점(저의 경험에서)

가. 1과제는 시간날때마다 꾸준히 숙지한 결과 20점 만점을 받을 수 있었음. 따라서 수험생 여러분들은 가장 쉽게 점수를 받을 수 있는 부분으로 만만하게 보지 말고 반드시 초기에 숙지하여 반복 확인하는 과정을 거치는 것이 중요

나. UTP 케이블은 많은 반복 숙달이 필요하고 최종 압착하기 전에 반듯이 색깔이 맞는지 다시 한 번 확인 하는 게 중요. 압착하고 나면 되돌릴 수 없음.

다. 광케이블 융착은 쉽다고 하지만 반듯이 5번 이상은 반복 숙달 연습이 필요하며 답안지에 단위까지 적는 연습 필요

라. 2과제에서는 가장 기본이 되는 케이블 연결에 실수가 없도록 2번 이상 확인하는 습관이 중요

마. 3과제는 회로도 구성도 중요하지만 가장 기본이 되는 장비(신호발생기 등) 사용요령 습득이 더 중요, 특히 전원선이 잘못 연결되지 않도록 확인하고 또 확인

바. 3과제 준비시 답지 작성 연습도 철저히 해야 하며 이 회로하면 이 파형 할 정도로 숙지해야 함.

사. 저의 경우 3과제에서 실격 포인터인 2번 TP에서 기존에 숙지하고 있던 파형과 약간 다르게 출력되어 잠시 멘붕이 와 시간을 모두 소비하였음. 결국은 감독관에서 시간이 다되어서야 파형 검사를 받았는데 이 파형이 맞는 파형이었음. 답지를 적어 제출 하라는 얘기를 듣고 더 늦기 전에 바로 제출함. 원인은 학원에서 "부품의 특성에 따라 파형이 약간씩 틀릴 수 있다"라고 하신 말씀을 간과하고 있어 발생한 문제였음.

아. 결국 TP3까지 띄울 수 있는 시간이었음에도 시간 부족으로 TP2까지만 하고 나왔음.

자. 만약 제가 사전에 블랭크를 답지 작성해 놓지 않았다면 제출 시간도 늦을 뻔 했는데 제일 먼저 작성해 놓았던 것이 너무 늦지 않게 답지를 제출할 수 있었음.

차. 여기서 두 분은 저와 동일하게 파형은 띄어 놓고 본인들이 생각하는 파형이 아니라고 판단하여 결국 감독관 검토도 받지 않고 지속 원인을 찾다 늦게까지 답지를 제출하지 못해 실격한 안타까운 경우도 보았음.

카. 결국 정확한 파형이 아니더라도 유사한 경우에는 빠르게 감독관 검토를 받고 답지를 작성해야 실격하지 않으니 반듯이 본인이 판단하지 말고 감독관 판단을 받는 것도 중요함. 이번에 절실히 느낀 부분임.

6. 학원수강을 하면서 느낀 점

가. 구구절절 많이 기술하였는데 무엇보다 가장 중요한 것은 학원 원장님과 강사 분들의 말 한마디 한마디가 피가 되고 살이 되는 내용으로 단 하나라도 놓치지 말고 자기 것으로 만들어야 함.

나. 다년간 관련 분야의 탑이라고 해도 모자랄 정도로 잘 강의를 하고 필요한 부분을 꼭꼭 집어 알려주는 쪽집게 학원이라고 장담함. 특히 모의고사, 시험상황까지 고려한 평가를 통해 당일 날 떨지 않고 응시가능토록 해주는 세밀함까지 갖춘 학원임.

다. 원장님을 비롯하여 두 분 강사님들께도 감사드리며 학원의 무궁한 발전과 좋은 일들만 가득하시길 기원드림.